|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |
| Automatisierter externer Defibrillator (AED) | Umgang mit automatisiertem externen Defibrillator (AED) |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |
|  | * Stromschlaggefahr
* Mögliche Brand- oder Explosionsgefahr
* Möglicher Geräteausfall
 |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Anwendung nur durch eingewiesene und geschulte Mitarbeiter.
* Starke Brustbehaarung entfernen.
* Bei Nässe Patienten auf trockene Unterlage legen.
* Während der Analyse der Herzströme durch den AED Patienten nicht berühren.
* Bei Schockabgabe Patienten nicht berühren.
* Keine Anwendung des AED in explosionsgefährdeter Umgebung.
* Defibrillator weder vollständig noch teilweise in Wasser/Flüssigkeiten eintauchen.
* Keinerlei Flüssigkeiten auf den Defibrillator oder auf Zubehörteile verschütten.
* Nicht mit entflammbaren Mitteln reinigen.
* Sofern nicht anders angegeben, Defibrillator und seine Zubehörteile nicht sterilisieren.
* Defibrillator sollte nicht in der Nähe von Mobiltelefonen verwendet werden.
* Beim Einsatz des Defibrillators in der Nähe von Sauerstoffquellen (z.B. Beatmungsbeutel, oder Schläuche von Beatmungsgeräten) besonders vorsichtig vorgehen.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |
|  | * Bei jeglichen Störungen umgehend Gerätebeauftragte/n (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) informieren.
* Bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus- und nochmals einschalten.
* Bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes, Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden.
 |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |
|  | * Ruhe bewahren und Vitalfunktionen kontrollieren.
* Eigenschutz beachten.
* Ersthelfer heranziehen und wenn nötig Wiederbelebung beginnen

**Notruf: Ersthelfer/in:** |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |
|  | * Klebeelektroden nach Einmalgebrauch oder nach Verfalldatum im Hausmüll entsorgen bzw. austauschen.
* Batterie nach Verbrauch bzw. Ablauf fachgerecht entsorgen und ersetzen.
* AED nach Vorschrift regelmäßig warten bzw. prüfen lassen.
* Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des AED regelmäßig kontrollieren.
* Nach Einsatz des AED Sichtkontrolle durchführen.
* Gerätebeauftragte/r: (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)
 |