|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |  |  |
| Brühautomat | Umgang mit Brühautomaten (Kaffee) |
| **Gefahren für die Beschäftigten** |  |  |
| **w012** | * Verbrennungen/Verbrühungen durch heiße Oberflächen/Medium

w017* Verletzungen durch umstürzende Teile (Brühbehälter mit 5/10/20/40 Litern)
* Verletzungen durch elektrischen Strom (Gefährliche Körperströme)
* Verletzungen durch Gefahrstoffe (Entkalken)
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| **m001m004m009** | * Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
* Gerät auf ebenen, festen Untergrund aufstellen
* Maschine vor Gebrauch auf Beschädigungen kontrollieren
* Gerät während des Brühvorganges und mit gefüllten Brühbehälter nicht verschieben
* Gerät nicht mit Wasser bespritzen, besprühen oder in Wasser tauchen
* Vor Entnahme der Brühbehälter diese komplett über Zapfhahn entleeren
* Vor jeglicher Entnahme der Brühbehälter Netzstecker ziehen
* Nach Verwendungsende Ausschalten nicht vergessen
* Vor Wartungsarbeiten wie z. B. Entkalken Netzstecker ziehen und bei der Maschine bleiben
* Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe beim Entkalken verwenden
* Nach dem Entkalken gründlich Hände waschen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Störungen, untypischen Geräuschen oder Verdacht auf Beschädigungen, Arbeiten einstellen, Netzstecker ziehen, Gerät gegen Wiedereinschalten sichern, kennzeichnen, Vorgesetzten verständigen
* Ausgelaufene Flüssigkeiten aufwischen - Rutschgefahr
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Maschine sofort ausschalten und Gefahrenstelle sichern
* Selbstschutz beachten; Verletzte bergen
* Verletzte beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten
* Unfall dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandbuch eintragen

**Notruf:** ............ **Ersthelfer:** ............................ |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Gerät regelmäßig entkalken
* Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen
* Schäden an den Maschinen nur von befähigten Personen beheben lassen
 |  |