|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Elektrische Handwerkzeuge | | | Arbeiten mit elektrischen Handwerkzeugen | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | | |  |  |
|  | * elektrischer Strom * wegfliegende Werkstücke * außer Kontrolle geratenes Werkzeug * Schneiden * Quetschen * herabfallende Werkstücke * Aufwickeln durch drehende Werkzeuge, * Lärm und Staub | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  D-M007--  C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmp | * Es darf nur zweckentsprechendes und überprüftes Handgerät und Zubehör verwendet werden. * Vor der Benutzung eines neuen Geräts die Gebrauchsanweisung lesen und beachten * In elektrischen Handmaschinen nur die dafür zugelassenen Werkzeuge einspannen (z.B. bei Schleif- und Trennscheiben) * Elektrische Betriebsmittel nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem Drehmoment mit beiden Händen führen * Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren * In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur Ex-geschützte Maschinen benutzen * Enganliegende Arbeitskleidung tragen. * Je nach Arbeitsumgebung persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhelm, Schutzschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe (nicht bei drehenden Werkzeugen) etc. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte elektrische Handmaschinen verwendet werden * Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen für Mensch und Umwelt zur Folge haben * Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet | | | | |  |