|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Friedhofsbagger | | | Arbeiten mit Friedhofsbagger | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | | |  |  |
| Warnung_Absturzgefahr hell  C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\450F8EFB.tmp | * Umsturz durch nicht standsichere Aufstellung * Ausrutschen beim Auf- und Absteigen * Verletzungen durch Aufenthalt im Gefahrenbereich * Quetschungen * Stürzen, Umknicken beim Auf- und Abstieg * Lärm * Defekte Hydraulikschläuche, Austritt von Hydrauliköl unter hohem Druck * Stromübertritt bei Kontakt des Greifarmes mit stromführenden Teilen | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  [50x Gebotszeichen - M09 - Handschutz benutzen - selbstklebend - blau - 100 mm Durchmesser](https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjk6OXh15bnAhWLse0KHYIJBssYABADGgJkZw&sig=AOD64_2Ukuu57m8tuaMOzZhtuKPCGAp3ng&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwif-OHh15bnAhVLXsAKHS6GCeMQvhcIUw&adurl=)  D-M005--  C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6C287962.tmp | * Erdbaumaschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden, die mindestens * 18 Jahre alt und vom Unternehmer beauftragt worden sind. * Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. * Personen dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten. Beim Ein- bzw. Ausfahren von Stützfüßen * hat der Maschinenführer Einsicht in den Gefahrenbereich. * Vor Arbeitsbeginn ist vom Maschinenführer eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen. * Ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu festen Bauteilen ist einzuhalten. * Bei ungenügender Sicht ist ein Einweiser einzusetzen. * Die Mitfahrt auf der Maschine oder der Arbeitseinrichtung ist unzulässig, sofern kein separater Sitz * vorhanden ist. * In Pausen oder bei Betriebsende ist der Bagger gegen unbefugtes Ingangsetzen zu sichern * (z. B. Zündschlüssel ziehen und Bremsen oder Keile einlegen). * Vor Baggerarbeiten ist auf erdverlegte Leitungen und Freileitungen zu achten (Leitungspläne * einsehen). * Der Bagger darf nur über die dafür vorgesehenen Aufstiege bestiegen und verlassen werden. * Der Bagger verfügt über einen Lasthaken (mit Sicherung gegen Ausheben) im Hebezeugbetrieb. * Hydraulikbagger mit einer Traglast von mehr als 1000 kg verfügen über eine * Überlastwarneinrichtung, einer Leitungsbruchsicherung am Auslegezylinder und einer * Traglasttabelle in der Fahrerkabine. * Es werden nur intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwendet. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Zur Beseitigung von Störungen den Motor sofort abstellen * Bei Gefahr des Umstürzens in der Sicherheitskabine verbleiben * Bei Kontakt mit Erd- und Freileitungen (Stromübertritt) Arbeitsmaschine nicht verlassen und Personen aus dem Gefahrenbereich halten | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Rettungswagen/Arzt rufen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Sachkundigenprüfung nach VSG 3.1 mindestens einmal jährlich durchführen lassen (Prüfbuch führen) * Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigter Person) durchführen lassen * Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten * Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor durchführen | | | | |  |