|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Heckenschere | | | Arbeiten mit Heckenschere | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | | |  |  |
| ghs_silhouete C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\450F8EFB.tmp | * Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug * Augenverletzung durch Zweige und Äste * Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile * Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Elektrizität * Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  [50x Gebotszeichen - M09 - Handschutz benutzen - selbstklebend - blau - 100 mm Durchmesser](https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjk6OXh15bnAhWLse0KHYIJBssYABADGgJkZw&sig=AOD64_2Ukuu57m8tuaMOzZhtuKPCGAp3ng&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwif-OHh15bnAhVLXsAKHS6GCeMQvhcIUw&adurl=)  D-M005--  C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmp | * Die Bedienungsanleitung beachten * Bei Arbeiten mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Hand- und Augenschutz, sowie ggf. Gehörschutz zu tragen. * Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen * Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden * Elektroheckenscheren nicht bei nasser Witterung einsetzen. Beschädigung der Leitung durch Schneidwerkzeug oder scharfkantige Gegenstände vermeiden * Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten * Heckenscheren müssen immer mit beiden Händen bedient werden * Verwendete Hilfsmittel (z. B. Gerüste) sind standsicher aufzustellen * Beim Transport ist das scharfkantige Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern * Auf ausreichende Ladungssicherung achten | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten * Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker bzw. Zündkerzenstecker ziehen | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Rettungswagen/Arzt rufen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. * Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen * Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen | | | | |  |