|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Wassersprudler | | | Leitungswasser mit Kohlensäure versetzen | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | | |  |  |
| https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/4/csm_W001_Allgemeines_Warnzeichen_5c1a5d770d.jpg | * Verletzungsgefahr durch unter Druck stehenden Behälter * Verletzungsgefahr durch kalten CO²-Behälter * Verletzungsgefahr durch beschädigte oder ungeeignete (Sprudler-)Flasche(n) * Temperaturen von unter 1°C oder über 50 °C schädigen das Material der PET-Sprudlerflaschen; Flaschen dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn sie diesen Temperaturen ausgesetzt waren. * Bei Temperaturen von über 50°C und/oder bei direkter Sonneneinstrahlung kann der Kohlensäurezylinder explodieren. * Erstickungsgefahr! Aus einem beschädigten Kohlensäure-Zylinder kann Kohlendioxid entweichen. Ein Kohlensäureaustritt kann in schlecht belüfteten Räumen zu Unwohlsein bzw. zu Erstickung führen. | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/f/2/csm_P001_Allgemeines_Verbotszeichen_2fb84ceaec.jpg | **Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und beachten!**  Wassersprudler darf nur von Erwachsenen verwendet werden**.**  Verwenden Sie den Wassersprudler ausschließlich in aufrechter Position.  Keine Nutzung/Lagerung in Räumen < 3 m².  Besprudeln Sie keine leeren Flaschen.  Besprudeln Sie ausschließlich (Leitungs-)Wasser.  Besprudeln Sie **kein Wasser mit Zusätzen** (u.a.Sirup) oder andere Getränke.  Geben Sie Sirup immer erst nach dem Sprudeln dazu.  Verwenden Sie ausschließlich Kunststoffflaschen mit Schraubgewinde des Geräteherstellers.  Keine beschädigten oder verformten Flaschen verwenden; Haltbarkeitsdatum beachten!  Ausschließlich geeignete Kohlensäure-Zylinder von Hersteller verwenden.  Unterziehen Sie den Wassersprudler und das Zubehör vor Nutzung einer Sichtprüfung.  Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Kohlensäurezylinder und das Ventil auf Dellen,  Löcher oder sonstige Schäden.  Wenn Sie einen Mangel finden, verwenden Sie den Kohlensäure-Zylinder nicht und kontaktieren Sie den Wassersprudler -Kundenservice.  Transportieren Sie den Wassersprudler nicht mit eingesetztem Zylinder.  Kunststoffflasche nicht während des Sprudelvorganges entnehmen.  Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung  des Wassersprudlers und **reinigen Sie den Wassersprudler und die PET-Sprudlerflaschen nicht in der Spülmaschine**, sondern ausschließlich mit handwarmem Wasser.  Tauchen Sie den Wassersprudler nie in Wasser ein.  Enthält Gas unter Druck! Kann bei Erwärmen explodieren! An einem gut belüfteten Ortb aufbewahren, vor Wärmequellen über 50°C und vor Sonneneinstrahlung schützen.  Kohlensäure-Zylinder nicht werfen und nicht fallen lassen.  Verwendung nur im geeignetem Wassersprudler. Zylinder nicht beschädigen oder verbrennen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | Wenn Sie einen Mangel am Gerät bzw. am Zubehör (PET-Flasche oder Kohlensäure-Zylinder) finden, wenden Sie sich an den nächsten SodaStream-Kundenservice. | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | |  |  |
|  | **Erstickungsgefahr bei plötzlichem Kohlensäureaustritt**   * Bei Schwindel oder Unwohlsein, den Raum, in dem sich der Wassersprudler befindet, gründlich für einen ganzen Tag lüften. * Ins Freie gehen und frische Luft einatmen. * Kohlensäure-Zylinder nicht anfassen, während Kohlensäure austritt; Zylinder im Wassersprudler belassen. * ach Kohlensäureaustritt einen Tag warten; danach den Kohlensäure-Zylinder aus dem Wassersprudler entfernen. * Zylinder an einem gut belüfteten Ort oder im Freien lagern. * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Rettungswagen/Arzt rufen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf:**  **Ersthelfer:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | |  |  |
|  | **Reinigung**  Reinigungshinweise für den Wassersprudler und das Zubehör gemäß der Gebrauchsanweisung beachten.  PET-Flaschen sind nicht geeignet für die Spülmaschinenreinigung.  **Wartung & Reparatur**  Wartungs- und Reparaturarbeiten sind ausschließlich von Kundenservicevertretern durchzuführen, die von SodaStream  autorisiert sind.  **Entsorgung**  Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien.  In der Europäischen Union dürfen Sie das erworbene Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgen. Entsorgen  Sie das Produkt über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe vor Ort und beachten Sie alle einschlägigen Vorschriften.  Geben Sie den Zylinder am Ende der Nutzungsdauer in gutem Zustand direkt an SodaStream zurück. Wenden Sie sich  hierzu direkt an den SodaStream-Kundenservice.  **Rechtliche Folgen**  Bei Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung   * und die Garantie. Für Folgeschäden übernimmt SodaStream keine Haftung. |  |