|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich: | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |  |  |
| Motorkettensäge | Arbeiten mit Motorkettensäge |
| **Gefahren für die Beschäftigten** |  |  |
| D-W025--ghs_silhouete | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich
* Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene, dadurch Verletzungen im Bereich Oberkörper und des Kopfes
* Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich
* Gefahren durch Lärm
* Gefahren durch Abgase
* Gefahren durch Hand-Körpervibrationen
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| **D-M003--**D-M007--D-M005-- | * Motorketten dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden
* Personen unter 18 Jahren dürfen Motorsägen nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen
* Personen unter 16 Jahren dürfen generell nicht mit Motorsägen arbeiten
* Bei Baumarbeiten dürfen nur Fachkundigen das Gerät bedienen
* Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten
* Der Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm mit Säge) ist freizuhalten
* Beim Starten ist die Säge fest abzustützen und die Kettenbremse einzulegen
* Maschine mit beiden Händen führen
* Zur Vermeidung von Rückschlag nur mit einlaufender Kette schneiden und Krallenanschlag benutzen
* Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden
* Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten
* Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern
* Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen
* Benzolarmen Sonderkraftstoffe benutzen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf:**  **Ersthelfer:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen
* Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen
 |  |