|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Motorkettensäge | | | Arbeiten mit Motorkettensäge | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | | |  |  |
| D-W025--ghs_silhouete | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich * Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene, dadurch Verletzungen im Bereich Oberkörper und des Kopfes * Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich * Gefahren durch Lärm * Gefahren durch Abgase * Gefahren durch Hand-Körpervibrationen | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  D-M007--  D-M005-- | * Motorketten dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden * Personen unter 18 Jahren dürfen Motorsägen nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen * Personen unter 16 Jahren dürfen generell nicht mit Motorsägen arbeiten * Bei Baumarbeiten dürfen nur Fachkundigen das Gerät bedienen * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten * Der Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm mit Säge) ist freizuhalten * Beim Starten ist die Säge fest abzustützen und die Kettenbremse einzulegen * Maschine mit beiden Händen führen * Zur Vermeidung von Rückschlag nur mit einlaufender Kette schneiden und Krallenanschlag benutzen * Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden * Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten * Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern * Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen * Benzolarmen Sonderkraftstoffe benutzen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen * Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen | | | | |  |