|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Elektrische** **Handwerkzeuge** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch elektrischen Stromschlag! * Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück! * Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren! * Gefahren durch Lärm! * Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Gehörschutz:**  **Augenschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:** | Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen!  Schutzbrille tragen!  Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen  Sicherheitsschuhe benutzen! |   **Verhaltensweise:**  ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!  ▪ Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen!  ▪ Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen!  ▪ Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden!  ▪ Anschlussleitungen vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen!  ▪ Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen!  ▪ Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren!  ▪ Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen!  ▪ Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen!  ▪ Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen!  ▪ Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | ▪ Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen!  ▪ Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Fachkraft instand setzen lassen! | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! * Elektrische Handgeräte sind regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft zu prüfen (E-Check)! | | | |  |