|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Elektrische** **Handwerkzeuge** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch elektrischen Stromschlag!
* Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück!
* Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren!
* Gefahren durch Lärm!
* Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen!
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gehörschutz:****Augenschutz:****Körperschutz:****Fußschutz:** | Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen!Schutzbrille tragen! Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragenSicherheitsschuhe benutzen! |

**Verhaltensweise:**▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!▪ Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen!▪ Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen!▪ Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden!▪ Anschlussleitungen vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen!▪ Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen!▪ Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren!▪ Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen!▪ Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen!▪ Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen!▪ Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | ▪ Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen!▪ Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Fachkraft instand setzen lassen!  |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!
* Elektrische Handgeräte sind regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft zu prüfen (E-Check)!
 |  |