|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Fleischwolf** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Schneidgefahr beim Hineingreifen in rotierendes Kreuzmesser am Auslauf (z. B. Schnittverletzungen an Händen bzw. Fingern oder Abscheren der Finger)
* Gefahr des Abscherens der Finger oder der Hand oder des Unterarmes an den Einzugstellen der Arbeitsschnecke
 |  |
| * **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**
 |  |  |
|  | **Täglich vor Arbeitsbeginn:** ***(nicht zutreffende Schutzeinrichtung streichen)**** Kontrolle, ob die Schutzplatte über dem Einfüllschacht fest angebracht ist
* Durch Anheben der Schutzhaube am Wolfsgehäuse um max. 50 mm muss der Fleischwolf abschalten
* Kontrolle, ob ein Stopfer vorhanden ist

**Beim Betrieb:*** Nur mit ordnungsgemäß eingesetztem Messersatz mit Lochscheibe in Betrieb nehmen
* Lochscheiben mit mehr als 13 mm Lochdurchmesser nur mit zusätzlichem Auslaufschutz verwenden
* Material mit passendem Stopfer (Original) der Wolfsschnecke zuführen
* Zum Abstreifen von Fleisch am Auslauf die Maschine ausschalten. Stillstand abwarten
* Arbeitsplatz sauber und trocken halten (damit rutschsichere Standfläche vorhanden)

**Beim Reinigen:*** Maschine ausschalten, Stillstand abwarten und Hauptstromzufuhr unterbrechen (Netzstecker ziehen)
* Zum Ausbau des Schneidsatzes und der Arbeitsschnecke vorhandene Ausstoßvorrichtung bzw. Ausziehgerät verwenden
* Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten
* Bei Einbau des Schneidsatzes richtige Reihenfolge beachten
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Gerät bei Störungen, untypischen Geräuschen oder Verdacht auf Beschädigungen nicht weiter benutzen und den Verantwortlichen informieren
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen
 |  |