|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Fleischwolf** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Schneidgefahr beim Hineingreifen in rotierendes Kreuzmesser am Auslauf (z. B. Schnittverletzungen an Händen bzw. Fingern oder Abscheren der Finger) * Gefahr des Abscherens der Finger oder der Hand oder des Unterarmes an den Einzugstellen der Arbeitsschnecke | | | |  |
| * **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | **Täglich vor Arbeitsbeginn:** ***(nicht zutreffende Schutzeinrichtung streichen)***   * Kontrolle, ob die Schutzplatte über dem Einfüllschacht fest angebracht ist * Durch Anheben der Schutzhaube am Wolfsgehäuse um max. 50 mm muss der Fleischwolf abschalten * Kontrolle, ob ein Stopfer vorhanden ist   **Beim Betrieb:**   * Nur mit ordnungsgemäß eingesetztem Messersatz mit Lochscheibe in Betrieb nehmen * Lochscheiben mit mehr als 13 mm Lochdurchmesser nur mit zusätzlichem Auslaufschutz verwenden * Material mit passendem Stopfer (Original) der Wolfsschnecke zuführen * Zum Abstreifen von Fleisch am Auslauf die Maschine ausschalten. Stillstand abwarten * Arbeitsplatz sauber und trocken halten (damit rutschsichere Standfläche vorhanden)   **Beim Reinigen:**   * Maschine ausschalten, Stillstand abwarten und Hauptstromzufuhr unterbrechen (Netzstecker ziehen) * Zum Ausbau des Schneidsatzes und der Arbeitsschnecke vorhandene Ausstoßvorrichtung bzw. Ausziehgerät verwenden * Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten * Bei Einbau des Schneidsatzes richtige Reihenfolge beachten | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Gerät bei Störungen, untypischen Geräuschen oder Verdacht auf Beschädigungen nicht weiter benutzen und den Verantwortlichen informieren | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen | | | |  |