|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Freischneider** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich! * Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge (Schnittverletzungen)! * Gefahren durch wegschleudernde Teile! * Gefahren durch Lärm! * Gefahren durch Abgase! * Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Gehörschutz:**  **Gesichtsschutz:**  **Augenschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:**  **Handschutz:** | Gehörschutz tragen!  Gesichtsschutz tragen!  Schutzbrille tragen (zusätzlich zum Gesichtsschutz)!  Geschlossene Arbeitskleidung tragen!  Sicherheitsschuhe tragen!  Schutzhandschuhe tragen! |   **Verhaltensweise:**  ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!  ▪ Freischneider dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden!  ▪ Personen unter 18 Jahren dürfen Freischneider nur zu Ausbildungszwecken und unter  fachkundiger Aufsicht bedienen!  ▪ Personen unter 16 Jahren dürfen generell nicht mit Freischneidern arbeiten!  ▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen!  ▪ Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden!  ▪ Vor Arbeitsbeginn: Tragegurt auf Körpermaße einstellen, Werkzeuge und Schutzeinrichtungen  überprüfen!!  ▪ Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen!  ▪ Maschine mit beiden Händen führen!  ▪ Auf sicheren Stand achten!  ▪ Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen!  ▪ Sicherheitsabstand einhalten (min. 5m, im öffentlichen Bereich min. 15m)!  ▪ Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren!!  ▪ Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten! | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und warten bis Werkzeug steht!  ▪ Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen! | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! | | | |  |