|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Freischneider** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich!
* Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge (Schnittverletzungen)!
* Gefahren durch wegschleudernde Teile!
* Gefahren durch Lärm!
* Gefahren durch Abgase!
* Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gehörschutz:****Gesichtsschutz:****Augenschutz:****Körperschutz:****Fußschutz:****Handschutz:** | Gehörschutz tragen!Gesichtsschutz tragen!Schutzbrille tragen (zusätzlich zum Gesichtsschutz)!Geschlossene Arbeitskleidung tragen!Sicherheitsschuhe tragen!Schutzhandschuhe tragen! |

**Verhaltensweise:**▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!▪ Freischneider dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden!▪ Personen unter 18 Jahren dürfen Freischneider nur zu Ausbildungszwecken und unter  fachkundiger Aufsicht bedienen!▪ Personen unter 16 Jahren dürfen generell nicht mit Freischneidern arbeiten!▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen!▪ Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden!▪ Vor Arbeitsbeginn: Tragegurt auf Körpermaße einstellen, Werkzeuge und Schutzeinrichtungen  überprüfen!!▪ Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen!▪ Maschine mit beiden Händen führen!▪ Auf sicheren Stand achten!▪ Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen! ▪ Sicherheitsabstand einhalten (min. 5m, im öffentlichen Bereich min. 15m)!▪ Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren!!▪ Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten! |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und warten bis Werkzeug steht!▪ Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen! |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!
 |  |