|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Fritteusen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
|  | Es bestehen Gefährdungen durch:   * heiße Geräteteile und heißes Fett/Öl * Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen * **W00**Aufstellen an ungeeigneten Orten * Unzureichende Standsicherheit des Gerätes * Fettdunst * Fett- und Ölbrände * die eingesetzte Heizenergie (elektrischer Strom) | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten * Durch geeignete Griffe muss sichergestellt werden, dass das Eintauchen und Herausnehmen des Fettbackkorbes oder des Frittierkorbes gefahrlos möglich ist * Ablassvorrichtung (bei Geräten mit einem Gesamtgewicht einschließlich Öl von mehr als 10 kg oder einem Ölinhalt größer als 5 l) darf sich nicht durch versehentliches Anstoßen öffnen (Verwendung von Ventil mit Klappgriff, Drehknopf) * Verdeckungen zwischen den mechanisch angetriebenen Hebe-/Senkvorrichtungen nicht entfernen * Haltevorrichtung an den Körben benutzen * Arretierungen der ausschwenkbaren Heizeinrichtungen benutzen * Fritteusen möglichst nicht neben einem Wasserbad aufstellen * Enganliegende Kleidung tragen. * Die Fritteuse darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden. * Die Fettfilter sind regelmäßig zu reinigen. | | | F:\Arbeit Fasi\webgruppe\symb_jpg\GEBO_015.JPGF:\Arbeit Fasi\webgruppe\symb_jpg\GEBO_001.JPG |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * **Fettbrände nicht mit Wasser löschen. Geeigneten Feuerlöscher benutzen** * Bei Schäden, Ausschalten und Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen * Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten und Mängeln Vorgesetzte/n informieren. * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **regelmäßiger E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  |