|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Gemüseschneidemaschine** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Schnittverletzungen am Werkzeug
* Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen der Maschine
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten
* Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
* Auf Stabile Aufstellung achten, ggf. Radbremsen prüfen
* Beim Zuführen des Gemüses schnittfeste Handschuhe tragen

**Beim Messerausbau*** Messer abdecken
* Schnittfeste Handschuhe tragen
* Nur Qualifiziertes Personal einsetzen

**Reinigung, Wartung, Kontrolltätigkeiten*** Maschine unbedingt vom Netz trennen
* Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Sonst Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen
* Bei gravierenden sicherheitstechnischen Mängeln Gerät nicht weiter zu betreiben
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Instandsetzung nur durch beauftragte Personen bzw. Fachfirmen
* Sicherheitseinrichtungen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen
 |  |