|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Handbohrmaschinen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| D-W000-- | * D-W025--Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch
* Verletzungsgefahr durch herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile
* Verbrennungsgefahr an heißen Werkzeugteilen und Werkstücken. (Metall)
* Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine
* Gefahr beim Bohren spröder Werkstücke
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor Arbeitsbeginn sind die Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand zu überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden
* Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker
* Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten
* Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung, z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen vermeiden
* Bohrfutterschlüssel abziehen
* Beim Bohren auf sicheren Stand achten
* Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen
* Enganliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder einem Haarnetz sichern
* **Keine** Schutzhandschuhe
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe
* Tragen einer Schutzbrille beim Bohren von Stein, Metallen und Kunststoffen
 | D-M007--D-M001--ISOP028- |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Technik informieren
* Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen die Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft
 |  |