|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Handbohrmaschinen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| D-W000-- | * D-W025--Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch * Verletzungsgefahr durch herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile * Verbrennungsgefahr an heißen Werkzeugteilen und Werkstücken. (Metall) * Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine * Gefahr beim Bohren spröder Werkstücke | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Vor Arbeitsbeginn sind die Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand zu überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden * Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker * Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten * Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung, z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen vermeiden * Bohrfutterschlüssel abziehen * Beim Bohren auf sicheren Stand achten * Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen * Enganliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder einem Haarnetz sichern * **Keine** Schutzhandschuhe * Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe * Tragen einer Schutzbrille beim Bohren von Stein, Metallen und Kunststoffen | | | D-M007--D-M001--ISOP028- |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Technik informieren * Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen die Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft | | | |  |