|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Heckenschere** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug. * Augenverletzung durch Zweige und Äste. * Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile. * Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Elektrizität. * Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
| D-M007--  D-M005-- | * Die Bedienungsanleitung beachten. * Bei Arbeiten mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Hand- und Augenschutz,   sowie ggf. Gehörschutz zu tragen.   * Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen! * Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden. * Elektroheckenscheren nicht bei nasser Witterung einsetzen. Beschädigung der   Leitung durch Schneidwerkzeug oder scharfkantige Gegenstände vermeiden.   * Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen   Personen einhalten.   * Heckenscheren müssen immer mit beiden Händen bedient werden. * Verwendete Hilfsmittel (z. B. Gerüste) sind standsicher aufzustellen. * Beim Transport ist das scharfkantige Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern. * Auf ausreichende Ladungssicherung achten! | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten. * Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker bzw. Zündkerzenstecker ziehen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. * Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen. | | | |  |