|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Heckenschere** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.
* Augenverletzung durch Zweige und Äste.
* Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile.
* Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Elektrizität.
* Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Die Bedienungsanleitung beachten.
* Bei Arbeiten mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Hand- und Augenschutz,

sowie ggf. Gehörschutz zu tragen.* Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen!
* Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden.
* Elektroheckenscheren nicht bei nasser Witterung einsetzen. Beschädigung der

Leitung durch Schneidwerkzeug oder scharfkantige Gegenstände vermeiden.* Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen

Personen einhalten. * Heckenscheren müssen immer mit beiden Händen bedient werden.
* Verwendete Hilfsmittel (z. B. Gerüste) sind standsicher aufzustellen.
* Beim Transport ist das scharfkantige Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern.
* Auf ausreichende Ladungssicherung achten!
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten.
* Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker bzw. Zündkerzenstecker ziehen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
* Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.
 |  |