|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Kettensäge** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich!
* Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene, dadurch Verletzungen im Bereich Oberkörper und des Kopfes!
* Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich!
* Gefahren durch Lärm!
* Gefahren durch Abgase!
* Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | **Kopfschutz:** Forsthelm mit Geschichts- und Gehörschutz benutzen!**Gehörschutz:** s. o.**Gesichtsschutz:** s. o.**Körperschutz:** Schnittschutzhose verwenden, Arbeitsjacke in Signalfarbe verwenden**Fußschutz:** Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, Knöchelschutz, Schnittschutz und griffigen Profil benutzen!**Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen!**Verhaltensweise:*** Motorketten dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden!
* Personen unter 18 Jahren dürfen Motorsägen nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen!
* Personen unter 16 Jahren dürfen generell nicht mit Motorsägen arbeiten!
* Bei Baumarbeiten dürfen nur Fachkundigen das Gerät bedienen!
* Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!
* Der Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm mit Säge) ist freizuhalten!
* Beim Starten ist die Säge fest abzustützen und die Kettenbremse einzulegen!
* Maschine mit beiden Händen führen!
* Zur Vermeidung von Rückschlag nur mit einlaufender Kette schneiden und Krallenanschlag benutzen!
* Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden!
* Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten!
* Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern!
* Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen!
* Benzolarmen Sonderkraftstoffe benutzen!
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und Kettenbremse feststellen!
* Beim Arbeiten an der Sägekette immer Schutzhandschuhe tragen!
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
* Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen!
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!
 |  |