|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Kettensäge** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich! * Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene, dadurch Verletzungen im Bereich Oberkörper und des Kopfes! * Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich! * Gefahren durch Lärm! * Gefahren durch Abgase! * Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | **Kopfschutz:** Forsthelm mit Geschichts- und Gehörschutz benutzen!  **Gehörschutz:** s. o.  **Gesichtsschutz:** s. o.  **Körperschutz:** Schnittschutzhose verwenden, Arbeitsjacke in Signalfarbe verwenden  **Fußschutz:** Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, Knöchelschutz, Schnittschutz und griffigen Profil benutzen!  **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen!  **Verhaltensweise:**   * Motorketten dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden! * Personen unter 18 Jahren dürfen Motorsägen nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen! * Personen unter 16 Jahren dürfen generell nicht mit Motorsägen arbeiten! * Bei Baumarbeiten dürfen nur Fachkundigen das Gerät bedienen! * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! * Der Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm mit Säge) ist freizuhalten! * Beim Starten ist die Säge fest abzustützen und die Kettenbremse einzulegen! * Maschine mit beiden Händen führen! * Zur Vermeidung von Rückschlag nur mit einlaufender Kette schneiden und Krallenanschlag benutzen! * Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden! * Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten! * Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern! * Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen! * Benzolarmen Sonderkraftstoffe benutzen! | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und Kettenbremse feststellen! * Beim Arbeiten an der Sägekette immer Schutzhandschuhe tragen! | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! * Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen! * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! | | | |  |