|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Kühl- und Gefriergeräte** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | Es bestehen Gefährdungen durch: * Unzulässige Aufstellungsorte
* Unzureichende Standsicherheit
* Sehr kalte Metallteile
* die eingesetzte Betriebsenergie (elektrischer Strom)
* Überhitzung des Aggregates durch offenstehende Tür (Brandgefahr)
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung der Kühl- u. Gefriergeräte ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen
* Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Türen sind immer verschlossen zu halten
* Geräte müssen immer gut belüftet und nie neben Wärmequellen aufgestellt werden
* Belüftungsgitter dürfen nie zugestellt werden
* Die oberste Beschickungsebene muss einsehbar sein
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Schäden Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend der Technik bzw. dem Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* regelmäßiger E- Check durch Elektrofachkraft
 |  |