|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Schlagbohr- und Stemmmaschinen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| D-W000-- | * D-W025--Gefahr durch Staub * Verletzungsgefahr durch herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile * Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine * Gefahr von Quetschungen und Hautabschürfungen | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
| D-M001--  D-M005-- | * Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden * Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker * Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen vermeiden * Beim Bohren auf sicheren Stand achten * Enganliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder einem Haarnetz sichern * **Keine** Schutzhandschuhe beim Bohren * Tragen von Sicherheitsschuhen (Bau S3) * Tragen einer Schutzbrille bei Bohr- und Stemmarbeiten * Tragen von Schutzhandschuhen beim Stemmen (keine rotierende Bewegung) * Vorherige Überprüfung der Baustoffe auf Gefahrstoffbelastung (z.B. Asbest) * Tragen von Atemschutzmasken bei hoher Staubbelastung | | | **D-M003--**D-M007-- |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Technik informieren * Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * **regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft | | | |  |