|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Schleifmaschinen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * ghs_silhoueteEinatmen von Schleifstaub. * Verletzungen durch Schleifscheibenbruch. * Handverletzungen durch das rotierende Schleifblatt und scharfkantige Oberflächen. * Gehörschädigungen durch Lärm. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * In jedem Fall ist eine Schutzbrille zu tragen. * Je nach verwendeten Materialien ist Gehörschutz zu tragen. * Auf die Bearbeitung von Laubhölzern verzichten * Vor Erstbenutzung ist eine Unterweisung durchzuführen. * Das Aufspannen der Schleifscheibe darf nur von eingewiesenen Mitarbeitern vorgenommen werden. * Werkstückauflagen und Schutzhauben müssen regelmäßig nachgestellt werden. * Der Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage darf höchstens 3 mm betragen, zwischen Schleifscheibe und Schleifhaube höchstens 5 mm. | | | M01_M03_ |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Technik informieren. * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * **Regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft | | | |  |