|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Abflammgerät** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
|  | * Ansammlung von Gas in Hohlräumen.
* Unverbrannt ausgetretenes Gas.
* Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre.
* Gefahren durch falsche Montage der Gasflasche, Schläuche und Verbindungsteile.
* Verbrennungen im Bereich der Flammeinheit.
* Entzündungen von leicht brennbarem Material (z. B. trockenes Laub u.a.).
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
* Die Unfallverhütungsvorschriften VSG 3.1, BGV D34 sowie die ZH 1/455 „Richtlinien
* für die Verwendung von Flüssiggas“ sind zu beachten.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Nach Montage der Gasflasche Dichtigkeitsprüfung mittels Leckgasspray vornehmen.
* Gasflaschen müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen unzulässige Erwärmung
* geschützt sind.
* Schlauchleitungen müssen vor thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen
* geschützt werden.
* Stehende oder liegende Gasflaschen gemäß Betriebsanleitung verwenden.
* Dichtungen (Ringe) regelmäßig austauschen u. vorrätig halten.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Zur Beseitigung von Störungen die Absperreinrichtung unverzüglich schließen.
* Im Brandfall Feuerlöscher einsetzen.
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.
* Rettungswagen/Arzt rufen.
* Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.
* Bei Undichtigkeit Dichtungen an Schläuchen und Verbindungsteilen auswechseln.
* Reparaturen nur von befähigten Personen durchführen lassen.
 |  |