|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  | **Handbetriebene Papierschneidemaschinen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten**  |  |  |
|  | Quetsch- und Schnittverletzungen durch Fehlbedienung: * beim Auswechseln der Messer
* bei Zugriff auf die Schnittlinie
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| **m001** | * Das Gerät darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden
* Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel und Sauberkeit kontrollieren
* Auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand der Hände zur Schnittlinie achten
* Mit einer Papierschneidemaschine nur Papier schneiden
* Auswechseln der Messer nur durch beauftragtes und eingewiesenes Fachpersonal
* Beim Einstellen der Messer Verletzungsgefahr! Nur mit Papierschneidemaschinen arbeiten, die eine Schutzvorrichtung haben, sodass nicht unbeabsichtigt zwischen die Messer gegriffen werden kann
* Das Obermesser darf nicht selbstständig herunterfallen
* Damit die Papierschneidemaschine vor unbefugtem Zugriff geschützt ist, ist sie mit einem Schloss zu versehen oder in einen gesonderten Raum zu stellen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Störungen oder Schäden am Gerät oder deren Schutzausrüstungen, ist das Gerät vor einer weiteren Benutzung zu sichern
* Hausmeister / Schulassistent informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Gerät sichern
* Gerät nach Arbeitsende reinigen
 |  |