|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Anmische / Betanken****Ottokraftstoff (UN 1203) enthält Benzin; Benzolgehalt 0,1 bis 1 %** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |  |  |
|  | * Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen.
* Kann Atemwege, Augen, Haut reizen und Schläfrigkeit/ Benommenheit auslösen.
* Kann beim Einatmen und Verschlucken tödlich sein.
* Kann genetische Defekte und Krebs erzeugen.
* Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und schädigt das Kind im Mutterleib.
* Flüssigkeit und Dampf sind extrem entzündbar. Zündquellen vermeiden.
* Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).
* Aufgrund von Benzolgehalt sind Reinigungsarbeiten mit Ottokraftstoff verboten.
* Giftig für Wasserorganismen. Eindringen in Boden, Gewässer vermeiden.
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |  |  |
|  | * Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Keine offenen Flammen.
* Umfüllen/ Betanken an gut belüfteten Orten (z. B. Außenbereich, Zwangslüftung).
* Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z.B. Motoren, Abgasanlagen) verhindern.
* Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln.
* Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten.
* Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen.
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen.
* Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen. Hautpflegemittel nach Vorgaben gemäß Hautschutzplan verwenden.
* Gefäße niemals offenstehen lassen. Verunreinigte Kleidung wechseln.
* **Augenschutz**: Bei Spritzgefahr: Korbbrille mit Seitenschutz verwenden.
* **Handschutz**: Chemikalienschutzhandschuh aus Material Nitril-Kautschuk tragen.
* **Hautschutz**: fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden.
* 🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten!
 |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** |  |  |
|  | * Mit saugfähigem nicht brennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen. Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufenen Kraftstoff.
* Extrem entzündbar, geeignete Löschmittel 🡪 Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden. Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen.
* Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten.
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  |  |
|  | * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten
* **Nach Augenkontakt**: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen.
* **Nach Hautkontakt**: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen.
* **Nach Einatmen**: Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
* **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben.
* Ersthelfer: siehe Aushang

**Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |  |  |
|  | * Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 02 Benzin) veranlassen!
 |  |