|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Anmische / Betanken**  **Ottokraftstoff (UN 1203) enthält Benzin; Benzolgehalt 0,1 bis 1 %** | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |  |
|  | * Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. * Kann Atemwege, Augen, Haut reizen und Schläfrigkeit/ Benommenheit auslösen. * Kann beim Einatmen und Verschlucken tödlich sein. * Kann genetische Defekte und Krebs erzeugen. * Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und schädigt das Kind im Mutterleib. * Flüssigkeit und Dampf sind extrem entzündbar. Zündquellen vermeiden. * Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). * Aufgrund von Benzolgehalt sind Reinigungsarbeiten mit Ottokraftstoff verboten. * Giftig für Wasserorganismen. Eindringen in Boden, Gewässer vermeiden. | | | |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |  |
|  | * Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Keine offenen Flammen. * Umfüllen/ Betanken an gut belüfteten Orten (z. B. Außenbereich, Zwangslüftung). * Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z.B. Motoren, Abgasanlagen) verhindern. * Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. * Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten. * Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen. * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen. * Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen. Hautpflegemittel nach Vorgaben gemäß Hautschutzplan verwenden. * Gefäße niemals offenstehen lassen. Verunreinigte Kleidung wechseln. * **Augenschutz**: Bei Spritzgefahr: Korbbrille mit Seitenschutz verwenden. * **Handschutz**: Chemikalienschutzhandschuh aus Material Nitril-Kautschuk tragen. * **Hautschutz**: fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden. * 🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** | | | | |  |  |
|  | * Mit saugfähigem nicht brennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen. Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufenen Kraftstoff. * Extrem entzündbar, geeignete Löschmittel 🡪 Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden. Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | |  |  |
|  | * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten * **Nach Augenkontakt**: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. * **Nach Hautkontakt**: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. * **Nach Einatmen**: Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. * **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. * Ersthelfer: siehe Aushang   **Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | |  |  |
|  | * Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 02 Benzin) veranlassen! |  |