|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Betanken**  **Dieselkraftstoff (UN 1202)** | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |  |
|  | * Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. * Kann die Atemwege und Augen reizen. * Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. * Beim Verschlucken kann es zur lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen. * Krebserzeugende Wirkung von Dieselkraftstoff wird vermutet. * Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. * Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). * Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden. | | | |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |  |
|  | * Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Keine offenen Flammen. * Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z.B. beim Betanken von Motoren) verhindern. * Behälter, die Dieselkraftstoff enthalten, nicht erwärmen. * Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. * Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten. * Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen, verunreinigte Kleidung wechseln. * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen. * Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! * Das Verwenden von Dieselkraftstoff zu Reinigungszwecken ist verboten. * Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. * Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk verwenden. * Hautschutz: fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden.   🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** | | | | |  |  |
|  | * Mit saugfähigem nicht brennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und sachgerecht entsorgen! Vorsicht. Rutschgefahr durch Auslaufen von Diesel. * Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel 🡪 Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden. * Nicht mit Wasser löschen. * Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | |  |  |
|  | * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. * Nach Augenkontakt:10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen. oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. * Nach Hautkontakt:Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Haut reinigen. * Nach Einatmen:Frischluft. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. * Nach Verschlucken:Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. * Ersthelfer: siehe Aushang   **Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | |  |  |
|  | * Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 01 Diesel) veranlassen. |  |