|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Hydrauliköl**  Gemisch aus Raffinerie- Mineralölen sowie Additiven | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |  |
|  | * Entzündlich! * Dämpfe freisetzend bei starker Erwärmung. * Sprühnebel können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. * Lange anhaltender Kontakt kann Hautkrankheiten hervorrufen. * Hydrauliköl ist Wasser gefährdend. | | | |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |  |
|  | * Zündquellen fernhalten, Erwärmung vermeiden, Schmierstoffe nicht vernebeln. * Behälter kennzeichnen und stets geschlossen halten. * Haut- und Kleidungskontakt vermeiden. * Getränkte Kleidung sofort wechseln. * **Handschutz:** geeignete Chemikalien-Schutzhandschuhe verwenden. * **Hautschutz:** siehe Hautschutzplan/ Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. * Zur Hautreinigung keine Lösemittel, Verdünner, Benzin verwenden. * Hydrauliköle nur über Auffangwannen lagern und abfüllen. * Getränkte Putzlappen in verschlossenen, metallenen Auffangbehältern lagern. | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** | | | | |  |  |
|  | * Nach Auslaufen umgehend mit Ölbindemittel aufnehmen und in * dafür vorgesehene Behälter geben. * Vorsicht Rutschgefahr. * Nicht mit Wasser löschen. 🡪 Feuerlöscher der Brandklasse B verwenden. * Im Brandfall das Gebäude zügig verlassen. | | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | | | | |  |  |
|  | * **Nach Einatmen**: Frischluftzufuhr gewährleisten. * **Nach Augenkontakt**: Bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Augenarzt aufsuchen. * **Nach Hautkontakt**: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. * **Nach Verschlucken**: Erbrechen nicht anregen. * **Nach Ölinjektion**: Unverzüglich Arzt aufsuchen. * Ersthelfer: siehe Aushang   **Notruf: Ersthelfer:** | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | |  |  |
|  | * Leere Behälter nicht schneiden, schweißen, bohren, da sie Rückstände brennbarer Produkte enthalten können. Kontaminierte Reste entsprechend den Herstellerangaben dem Entsorgungsfachunternehmen übergeben |  |