|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich:  Kirchliche Liegenschaften | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
| **Nitroverdünnung** | | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |  |
|  | * Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. * Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. * Verursacht schwere Augenschäden. * Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. * Gesundheitsschädlich bei Einatmen. * Verursacht Hautreizungen. * Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. * Lösemittel verunreinigte Putzlappen können sich selbst entzünden. * Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. * Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! | | | |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |  |
|  | * Beim Lagern im Originalbehälter unter Verschluss aufbewahren. * Niemals über Augenhöhe lagern. * Nicht rauchen, essen und trinken. * Einatmen von Dampf vermeiden. * Direkten Hautkontakt vermeiden. * Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. * Freisetzung in die Umwelt vermeiden. * Verunreinigte Putzlappen in geschlossenen nicht brennbaren Behältern entsorgen. * Stets für gute Belüftung (z.B. technische Absaugung, Außenbereich) sorgen.   **Atemschutz:** Bei ungenügenden Luftverhältnissen Atemschutzmaske (Filter mind. A1P2) tragen. Atemschutzgerät verwenden, wenn Lösemitteldampfkonzentration nicht unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes gehalten werden kann.  **Handschutz:** Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen.  **Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** | | | | |  |  |
|  | * Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen. * Keinen Wasserstrahl zum Löschen verwenden. * Alkoholbeständigen Schaum oder ABC-Pulverlöscher verwenden. * Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. * Bei Bränden Fluchtwege benutzen.   🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! | | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | | | | |  |  |
|  | * Nach Einatmen:Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. * Bei Augenkontakt: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. * Nach Hautkontakt:Gründlich mit Wasser und Seife reinigen. * Bei Verschlucken:Ärztlichen Rat einholen. * Ersthelfer: siehe Aushang   **Notruf: Ersthelfer:** | | | |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | | | | |  |  |
|  | * Ausgetretenes Material mit nicht brennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand) eingrenzen und eine Entsorgung gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (Abfallschlüssel: 15 01 10) durch zugelassenen Entsorger veranlassen! | | | |  |