|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Tonerstaub** | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |  |
|  | * Reizung von Augen. Haut und Atemwege beim Aufwirbeln von Tonerstaub * Sensibilisierende Wirkung möglich * Tonerstaub ist brennbar | | | |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |  |
|  | * Wechseln der Tonerkassette, wie Resttonerbehälter und Reinigung nur nach Anweisungen des Herstellers, ggf. fragen Sie Ihren Vorgesetzten * Regelmäßige Wartung und Prüfung des Gerätes beachten * Erfolgt Wartungen und Prüfungen sind anhand der aufgebrachten Prüfplakette **erkennbar** * Beim Arbeiten am geöffnete Gerät die bereitgestellten Einweghandschuhe tragen und Hautkontakt vermeiden * Gerät oder Geräteteile nicht abblasen, Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden! * Beim Arbeiten am Gerät nicht rauchen, essen oder trinken * Zündquellen (Feuerzeug, Zigarettenglut etc.) fernhalten! | | |  |
| **VERHALTEN IM GEFAHRENFALL** | | | | |  |  |
|  | * Verschütteten Toner mechanisch aufnehmen (ggf. mit feuchtem Wischtuch) und in dafür vorgesehene Plastikbeutel geben. Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden! | | | |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** | | | | |  |  |
|  | * **Hautkontakt:** Gründlich mit Wasser und Seife reinigen * **Augenkontakt**: Gründlich mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen * **Inhalation von Tonerstaub:** Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen   **Notruf: Ersthelfer:** | | | |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | | | | |  |  |
|  | * Verbrauchte Tonerkassetten, Resttonerbehälter, Wischtücher und Handschuhe vorsichtig in dafür vorgesehene Plastikbeutel verbringen, verschließen und zur Entsorgung abgeben. | | | |  |