|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Tonerstaub** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |  |  |
|  | * Reizung von Augen. Haut und Atemwege beim Aufwirbeln von Tonerstaub
* Sensibilisierende Wirkung möglich
* Tonerstaub ist brennbar
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |  |  |
|  | * Wechseln der Tonerkassette, wie Resttonerbehälter und Reinigung nur nach Anweisungen des Herstellers, ggf. fragen Sie Ihren Vorgesetzten
* Regelmäßige Wartung und Prüfung des Gerätes beachten
* Erfolgt Wartungen und Prüfungen sind anhand der aufgebrachten Prüfplakette **erkennbar**
* Beim Arbeiten am geöffnete Gerät die bereitgestellten Einweghandschuhe tragen und Hautkontakt vermeiden
* Gerät oder Geräteteile nicht abblasen, Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden!
* Beim Arbeiten am Gerät nicht rauchen, essen oder trinken
* Zündquellen (Feuerzeug, Zigarettenglut etc.) fernhalten!
 |  |
| **VERHALTEN IM GEFAHRENFALL** |  |  |
|  | * Verschütteten Toner mechanisch aufnehmen (ggf. mit feuchtem Wischtuch) und in dafür vorgesehene Plastikbeutel geben. Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden!
 |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  |  |
|  | * **Hautkontakt:** Gründlich mit Wasser und Seife reinigen
* **Augenkontakt**: Gründlich mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen
* **Inhalation von Tonerstaub:** Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen

**Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |  |  |
|  | * Verbrauchte Tonerkassetten, Resttonerbehälter, Wischtücher und Handschuhe vorsichtig in dafür vorgesehene Plastikbeutel verbringen, verschließen und zur Entsorgung abgeben.
 |  |