|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG****Kirchturm mit Mobilfunkanlage** | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
| Diese Anweisung gilt für das Besteigen des Kirchturms |
| **Gefahren für die Beschäftigten** |  |  |
| https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/9/c/csm_W009_Warnung_vor_Biogefaehrdung_498a2ff917.jpghttps://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/5/8/csm_W018_Warnung_vor_automatischem_Anlauf_1e31972293.jpghttps://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/c/6/csm_W008_Warnung_vor_Absturzgefahr_c66b1a3acd.jpg | * Gefahr durch Sturz von der Leiter
* Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter
* Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen

https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/6/9/csm_W005_Warnung_vor_nicht_ionisierender_Strahlung_30b18d5dad.jpg |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/0/0/csm_P007_Kein_Zutritt_fuer_Personen_mit_Herzschrittmachern_b2307535ee.jpghttps://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/f/1/csm_P003_Keine_offene_Flamme_82682996fb.jpg https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/7/csm_D-P006_Zutritt_fuer_Unbefugte_verboten_42c291d0d4.jpg | * Leiter vor Verwendung durch Benutzer überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen.
* https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/7/9/csm_M021_Vor_Wartung_oder_Reparatur_freischalten_d2a198559d.jpgBei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten.
* Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.
* Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen.
* https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_M010_Schutzkleidung_benutzen_398f76f3c9.jpgAn Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden.
* Bei Stehleitern müssen die Spreizsicherungen immer gespannt sein.
* Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheits brücke und Haltevorrichtung vorhanden ist.
* https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/7/5/csm_M017_Atemschutz_benutzen_1990c03b0d.jpgGeschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr).
* Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.
* Von Stehleitern darf nicht auf andere hochgelegene Plätze übergestiegen werden
* Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen.
* Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen.
* Vorgesetzte informieren.
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen
* Unfall melden.

**Notruf:**  **Ersthelfer:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Leiternbeauftragter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |  |