|  |
| --- |
| **Erlaubnisschein**für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Schleifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen |
| 1 | Arbeitsort/-stelle |  |
| 2 | Arbeitsauftrag(z.B. Konsole anschweißen) |  |
| 3 | Arbeitsverfahren | [ ]  Schweißen | [ ]  Schneiden | [ ]  Flammrichten |
|  |  | [ ]  Schleifen | [ ]  Löten | [ ]  Auftauen |
|  |  | [ ]   |
| 4 | Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten | [ ]  Entfernen der brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, an der Arbeitsstelle im Umkreis von       m und – soweit erforderlich – auch in angrenzenden Räumen |
|  |  | [ ]  Abdecken der brennbaren Gegenstände, z.B. Holzbalken, ‑wände und ‑fußböden, Kunststoffe usw. |
|  |  | [ ]  Abdichten von Öffnungen, Mauerdurchbrüchen, Rinnen, Kanälen, Fugen, Ritzen u.ä. mit nichtbrennbaren Stoffen |
|  |  | [ ]  Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, Isolier- und Dämmmaterial |
|  |  | [ ]  Verschließen von Rohren, Kanälen, Schächten, Apparaten, Behältern mit nichtbrennbaren Stoffen |
|  |  | [ ]  Bereitstellen einer Brandwache mit geeigneten Löschgeräten bzw. Löschmitteln |
| 5 | Brandwache |  |
|  | 1. während der Arbeit
 | Name:  |
|  | 1. nach der Arbeit
 | Name: Dauer: Std. |
| 6 | **Alarm im Brandfall** | Standort des Brandmelders:  |
|  |  | Standort des Telefons:  |
|  |  | Feuerwehr Ruf-Nr.:  |
| 7 | Bereitgestellte Lösch- | [ ]  Feuerlöscher mit | [ ]  Wasser | [ ]  CO2 | [ ]  Pulver |
|  | geräte, ‑mittel | [ ]  gefüllte Wassereimer | [ ]  angeschlossener Wasserschlauch |
|  |  | [ ]  |  |
| 8 | Erlaubnis | Vor Beginn der Arbeiten sind die unter 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (z.B. DGUV Vorschrift 1 §§ 21, 22 sowie DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26), ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |
|  |  |  |
|  |  | Datum |  | Unterschrift Auftraggeber / dessen Beauftragter |  | Unterschrift Aufsichtführender / Ausführender |  |

