|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich: | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |  |  |
| Heckenschere | Arbeiten mit Heckenschere |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| ghs_silhouete C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\450F8EFB.tmp | * Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug
* Augenverletzung durch Zweige und Äste
* Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile
* Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Elektrizität
* Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| **D-M003--**50x Gebotszeichen - M09 - Handschutz benutzen - selbstklebend - blau - 100 mm DurchmesserD-M005--C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmp | * Die Bedienungsanleitung beachten
* Bei Arbeiten mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Hand- und Augenschutz, sowie ggf. Gehörschutz zu tragen.
* Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen
* Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden
* Elektroheckenscheren nicht bei nasser Witterung einsetzen. Beschädigung der Leitung durch Schneidwerkzeug oder scharfkantige Gegenstände vermeiden
* Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten
* Heckenscheren müssen immer mit beiden Händen bedient werden
* Verwendete Hilfsmittel (z. B. Gerüste) sind standsicher aufzustellen
* Beim Transport ist das scharfkantige Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern
* Auf ausreichende Ladungssicherung achten
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten
* Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker bzw. Zündkerzenstecker ziehen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Rettungswagen/Arzt rufen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf:**  **Ersthelfer:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
* Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen
* Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen
 |  |