|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich: | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |  |  |
| Leitern und Tritte | Benutzung von Leitern und Tritten |
| **Gefahren für die Beschäftigten** |  |  |
| Warnung_Absturzgefahr hell | * Gefahr durch Sturz von der Leiter oder dem Tritt
* Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter
* Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Leitern und Tritte vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern und Tritte benutzen.
* Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten.
* Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten. Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen.
* Leitern und Tritte nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. Nur auf festem, ebenen Untergrund aufstellen.
* An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden.
* Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung vorhanden ist.
* Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr).
* Mit dem Gesicht zur Leiter oder dem Tritt auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.
* Leitern und Tritte sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen.
* Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind. Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen.
* Vorgesetzte/n informieren.
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzte/n melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf:**  **Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Leiternbeauftragte/-r: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |  |