|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Akku-Werkzeuge** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Gefahren durch Lärmeinwirkungen * Gefahren durch elektrischen Stromschlag! * Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück! * Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren! * Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Gehörschutz:**  **Augenschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:** | Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen!  Schutzbrille tragen!  Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen  Sicherheitsschuhe benutzen! | | **Verhaltensweise:**   * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! * Nur zugelassene Werkzeuge in akkubetriebenen Handwerkzeugen benutzen! * Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden! * Akkus vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen! * Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen! * Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren! * akkubetriebene Handwerkzeuge bei sicherem Stand mit beiden Händen führen! * Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen! | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen! * Defekte Akkus nicht verwenden * Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Fachkraft instand setzen lassen! | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! * Rettungswagen/Arzt rufen! * Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen! * Ersthelfer: siehe Aushang   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. | | | |  |