|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Aufschnittschneidemaschinen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden/Reinigen * Körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter (Schmerzen im Hand-/Arm- und Schulter-/Nacken-Bereich) * Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper * Gefährdung durch Stolpern über herabhängende elektrische Zuleitungen | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | **Täglich vor Arbeitsbeginn:**   * Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters, ob Ingangsetzen der Maschine bei abgeklapptem Schlitten nicht möglich ist * Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm) * Abstand zwischen Messerschneide und Schutzbügel kontrollieren; bei mehr als 5 mm Messer austauschen lassen * Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen * Auf sicheren Stand der Maschine achten   **Beim Betrieb:**   * Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen * Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Messer schieben * Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen * Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen * Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen; vorher abgebundenes Ende abschneiden * Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen * Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufendes Messer)   **Beim Reinigen:**   * Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen * Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf “0" stellen * Schlitten abklappen bzw. abnehmen * Mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen * Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken * Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten * Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit Leichtgleitöl) * Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 5 mm zw. Messerschneide und Schutzbügel Rundmesser erneuern * Messerausbau/-wechsel nur mit Schnitt hemmenden Handschuhen durchführen | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen * Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzen melden | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen | | | |  |