|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Aufschnittschneidemaschinen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden/Reinigen
* Körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter (Schmerzen im Hand-/Arm- und Schulter-/Nacken-Bereich)
* Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper
* Gefährdung durch Stolpern über herabhängende elektrische Zuleitungen
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | **Täglich vor Arbeitsbeginn:*** Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters, ob Ingangsetzen der Maschine bei abgeklapptem Schlitten nicht möglich ist
* Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm)
* Abstand zwischen Messerschneide und Schutzbügel kontrollieren; bei mehr als 5 mm Messer austauschen lassen
* Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen
* Auf sicheren Stand der Maschine achten

**Beim Betrieb:*** Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen
* Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Messer schieben
* Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen
* Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen
* Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen; vorher abgebundenes Ende abschneiden
* Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen
* Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufendes Messer)

**Beim Reinigen:*** Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen
* Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf “0" stellen
* Schlitten abklappen bzw. abnehmen
* Mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen
* Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken
* Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten
* Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit Leichtgleitöl)
* Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 5 mm zw. Messerschneide und Schutzbügel Rundmesser erneuern
* Messerausbau/-wechsel nur mit Schnitt hemmenden Handschuhen durchführen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen
* Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzen melden
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen
 |  |