|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Fritteusen**  |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
|  | Es bestehen Gefährdungen durch: * heiße Geräteteile und heißes Fett/Öl
* Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen
* **W00**Aufstellen an ungeeigneten Orten
* Unzureichende Standsicherheit des Gerätes
* Fettdunst
* Fett- und Ölbrände
* die eingesetzte Heizenergie (elektrischer Strom)
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Durch geeignete Griffe muss sichergestellt werden, dass das Eintauchen und Herausnehmen des Fettbackkorbes oder des Frittierkorbes gefahrlos möglich ist
* Ablassvorrichtung (bei Geräten mit einem Gesamtgewicht einschließlich Öl von mehr als 10 kg oder einem Ölinhalt größer als 5 l) darf sich nicht durch versehentliches Anstoßen öffnen (Verwendung von Ventil mit Klappgriff, Drehknopf)
* Verdeckungen zwischen den mechanisch angetriebenen Hebe-/Senkvorrichtungen nicht entfernen
* Haltevorrichtung an den Körben benutzen
* Arretierungen der ausschwenkbaren Heizeinrichtungen benutzen
* Fritteusen möglichst nicht neben einem Wasserbad aufstellen
* Enganliegende Kleidung tragen.
* Die Fritteuse darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden.
* Die Fettfilter sind regelmäßig zu reinigen.
 | F:\Arbeit Fasi\webgruppe\symb_jpg\GEBO_015.JPGF:\Arbeit Fasi\webgruppe\symb_jpg\GEBO_001.JPG |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * **Fettbrände nicht mit Wasser löschen. Geeigneten Feuerlöscher benutzen**
* Bei Schäden, Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
* Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten und Mängeln Vorgesetzte/n informieren.
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **regelmäßiger E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |