|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **mobile Elektrowärmgeräte** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
|  | Elektrowärmegeräte und –Heizungsanlagen können Brände verursachen, z.B. bei   * Defekten Temperaturreglern und Temperaturbegrenzern * Windungsschluss von Heizleitern * Wärmestau durch Abdecken oder Verkleiden * Zu geringe Abstände zu brennbaren Stoffen * Defekten Sicherheitsventile * Heiße Oberflächen | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Vor der Benutzung eines neuen Gerätes die Gebrauchsanweisung lesen und beachten. * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten. * Die Luftein- und -austrittsöffnungen sind unbedingt freizuhalten. * In Luftausblasrichtung ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm einzuhalten. * Sicherungen gegen Umfallen dürfen nicht entfernt werden. * Heißwassergeräte müssen neben den Temperaturregler auch mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgerüstet sein. * Speicherheizgeräte dürfen nur mit Verkleidungen umgeben werden, wenn auch danach noch eine ausreichende Wärmeableitung gewährleistet ist. * Die Geräte dürfen nur an Elektroanlagen mit FI- Schutzeinrichtung betrieben werden. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Das Gerät bei Störungen sofort abschalten, sichern und die Technik informieren. * Reparaturen sind grundsätzlich nur vom Kundendienst durchzuführen. * Das Gerät umgehend vom Netz nehmen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * regelmäßiger E-Check * Unterwiesene Personen sollten in regelmäßigen Zeitabständen die Oberflächen reinigen, die Luftaustrittsöffnungen von Staub und Fasern reinigen, Wasserkocher entkalken und die Sicherheitsventile betätigen. * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten, fachkun­digen Personen durchgeführt und müssen dokumentiert werden. | | | |  |