|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Laubbläser / Laubsauggerät** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * wegfliegende Fremdkörper können Personen verletzen. * Verletzungsgefahr durch umlaufende Luftturbine. * Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile. * Abgase, Vibrationen, Lärm, organische Stäube, biologische Arbeitsstoffe. * Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Die Bedienungsanleitung beachten. * Bei Arbeiten mit dem Laubblasgerät sind Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, * Augenschutz und ggf. Atemschutz zu tragen. * Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen! * Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden. * Es ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten * (Herstellerangaben beachten!). * Vor dem Verlassen der Maschine ist der Motor abzustellen. * Beim Transport auf ausreichende Ladungssicherung achten. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Motor ausschalten und Stillstand der Turbine abwarten. * Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Zündkerzenstecker ziehen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. * Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren. * Reparaturen nur von Fachpersonal (befähigte Person) durchführen lassen. | | | |  |