|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Schlagbohr- und Stemmmaschinen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| D-W000-- | * D-W025--Gefahr durch Staub
* Verletzungsgefahr durch herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile
* Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine
* Gefahr von Quetschungen und Hautabschürfungen
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| D-M001--D-M005-- | * Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden
* Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker
* Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen vermeiden
* Beim Bohren auf sicheren Stand achten
* Enganliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder einem Haarnetz sichern
* **Keine** Schutzhandschuhe beim Bohren
* Tragen von Sicherheitsschuhen (Bau S3)
* Tragen einer Schutzbrille bei Bohr- und Stemmarbeiten
* Tragen von Schutzhandschuhen beim Stemmen (keine rotierende Bewegung)
* Vorherige Überprüfung der Baustoffe auf Gefahrstoffbelastung (z.B. Asbest)
* Tragen von Atemschutzmasken bei hoher Staubbelastung
 | **D-M003--**D-M007-- |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Technik informieren
* Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden.
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* **regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft
 |  |