|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
| **Abflammgerät** | | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
|  | * Ansammlung von Gas in Hohlräumen. * Unverbrannt ausgetretenes Gas. * Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre. * Gefahren durch falsche Montage der Gasflasche, Schläuche und Verbindungsteile. * Verbrennungen im Bereich der Flammeinheit. * Entzündungen von leicht brennbarem Material (z. B. trockenes Laub u.a.). | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. * Die Unfallverhütungsvorschriften VSG 3.1, BGV D34 sowie die ZH 1/455 „Richtlinien * für die Verwendung von Flüssiggas“ sind zu beachten. * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Nach Montage der Gasflasche Dichtigkeitsprüfung mittels Leckgasspray vornehmen. * Gasflaschen müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen unzulässige Erwärmung * geschützt sind. * Schlauchleitungen müssen vor thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen geschützt werden. * Stehende oder liegende Gasflaschen gemäß Betriebsanleitung verwenden. * Dichtungen (Ringe) regelmäßig austauschen u. vorrätig halten. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Zur Beseitigung von Störungen die Absperreinrichtung unverzüglich schließen. * Im Brandfall Feuerlöscher einsetzen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten. * Rettungswagen/Arzt rufen. * Unternehmer/Vorgesetzten informieren.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. * Bei Undichtigkeit Dichtungen an Schläuchen und Verbindungsteilen auswechseln. * Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen. | | | |  |