|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Oberfräse | | | Arbeiten mit Oberfräse | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | | |  |  |
| D-W025--ghs_silhouete | * Erfassen von Kleidung und Haaren durch offenen Antrieb, Frässpindel * Fräser oder herumschleuderndes Werkstück bzw. Werkzeugteil * Verletzungen durch wegfliegende Teile oder Späne * Schnittverletzungen durch schnell laufenden Fräskopf * Gehörschädigungen durch hohe Lärmpegel * Gefahr durch Holzstaub | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  D-M007--  C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmp  ISOP028- | * Tragen von enganliegender Kleidung, ggf. Haarnetz oder ähnliches * Tragen von Gehörschutz * Tragen einer Schutzbrille beim Bearbeiten spröder Werkstoffe (z. B. Kunststoffe) * Werkstück fest einspannen * Maschine nur mit beiden Händen benutzen * Späne nicht mit den Händen aus dem Gefahrenbereich entfernen. * Späne möglichst mit geeignetem Staubsauger entfernen * Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abschalten und erst nach Stillstand ablegen * Handschuhe dürfen bei diesen Arbeiten nicht getragen werdenKeine Handschuhe tragen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Lehrer informieren * Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern. * Ersthelfer informieren * Verletzungen sofort versorgen. * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Instandsetzung / Reparaturen nur durch beauftragte und befähigte Personen durchführen lassen. * Späne in Spänebehälter separat sammeln. * Jährlicher E- Check durch eine Elektrofachkraft | | | | |  |