|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich: Arbeitsvorgänge im kirchlichen Bereich | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
| **Betanken****Dieselkraftstoff (UN 1202)** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |  |  |
|  | * Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen.
* Kann die Atemwege und Augen reizen.
* Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich.
* Beim Verschlucken kann es zur lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen.
* Krebserzeugende Wirkung von Dieselkraftstoff wird vermutet.
* Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar.
* Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).
* Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden.
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |  |  |
|  | * Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Keine offenen Flammen.
* Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z.B. beim Betanken von Motoren) verhindern.
* Behälter, die Dieselkraftstoff enthalten, nicht erwärmen.
* Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln.
* Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten.
* Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen, verunreinigte Kleidung wechseln.
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen.
* Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen!
* Das Verwenden von Dieselkraftstoff zu Reinigungszwecken ist verboten.
* Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille mit Seitenschutz tragen.
* Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk verwenden.
* Hautschutz: fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden.

🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** |  |  |
|  | * Mit saugfähigem nicht brennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und sachgerecht entsorgen! Vorsicht. Rutschgefahr durch Auslaufen von Diesel.
* Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel 🡪 Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden.
* Nicht mit Wasser löschen.
* Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen.
* Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten.
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  |  |
|  | * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
* Nach Augenkontakt:10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen. oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt:Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Haut reinigen.
* Nach Einatmen:Frischluft. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
* Nach Verschlucken:Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben.
* Ersthelfer: siehe Aushang

**Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |  |  |
|  | * Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 01 Diesel) veranlassen.
 |  |