|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Hydrauliköl**Gemisch aus Raffinerie- Mineralölen sowie Additiven |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |  |  |
|  | * Entzündlich!
* Dämpfe freisetzend bei starker Erwärmung.
* Sprühnebel können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
* Lange anhaltender Kontakt kann Hautkrankheiten hervorrufen.
* Hydrauliköl ist Wasser gefährdend.
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |  |  |
|  | * Zündquellen fernhalten, Erwärmung vermeiden, Schmierstoffe nicht vernebeln.
* Behälter kennzeichnen und stets geschlossen halten.
* Haut- und Kleidungskontakt vermeiden.
* Getränkte Kleidung sofort wechseln.
* **Handschutz:** geeignete Chemikalien-Schutzhandschuhe verwenden.
* **Hautschutz:** siehe Hautschutzplan/ Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.
* Zur Hautreinigung keine Lösemittel, Verdünner, Benzin verwenden.
* Hydrauliköle nur über Auffangwannen lagern und abfüllen.
* Getränkte Putzlappen in verschlossenen, metallenen Auffangbehältern lagern.
 |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** |  |  |
|  | * Nach Auslaufen umgehend mit Ölbindemittel aufnehmen und in
* dafür vorgesehene Behälter geben.
* Vorsicht Rutschgefahr.
* Nicht mit Wasser löschen. 🡪 Feuerlöscher der Brandklasse B verwenden.
* Im Brandfall das Gebäude zügig verlassen.
 |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  |  |
|  | * **Nach Einatmen**: Frischluftzufuhr gewährleisten.
* **Nach Augenkontakt**: Bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Augenarzt aufsuchen.
* **Nach Hautkontakt**: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
* **Nach Verschlucken**: Erbrechen nicht anregen.
* **Nach Ölinjektion**: Unverzüglich Arzt aufsuchen.
* Ersthelfer: siehe Aushang

**Notruf: Ersthelfer:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |  |  |
|  | * Leere Behälter nicht schneiden, schweißen, bohren, da sie Rückstände brennbarer Produkte enthalten können. Kontaminierte Reste entsprechend den Herstellerangaben dem Entsorgungsfachunternehmen übergeben
 |  |