|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Nitroverdünnung** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |  |  |
|  | * Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar.
* Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
* Verursacht schwere Augenschäden.
* Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
* Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
* Verursacht Hautreizungen.
* Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
* Lösemittel verunreinigte Putzlappen können sich selbst entzünden.
* Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
* Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |  |  |
|  | * Beim Lagern im Originalbehälter unter Verschluss aufbewahren.
* Niemals über Augenhöhe lagern.
* Nicht rauchen, essen und trinken.
* Einatmen von Dampf vermeiden.
* Direkten Hautkontakt vermeiden.
* Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten.
* Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
* Verunreinigte Putzlappen in geschlossenen nicht brennbaren Behältern entsorgen.
* Stets für gute Belüftung (z.B. technische Absaugung, Außenbereich) sorgen.

**Atemschutz:** Bei ungenügenden Luftverhältnissen Atemschutzmaske (Filter mind. A1P2) tragen. Atemschutzgerät verwenden, wenn Lösemitteldampfkonzentration nicht unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes gehalten werden kann.**Handschutz:** Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen.**Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** |  |  |
|  | * Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen.
* Keinen Wasserstrahl zum Löschen verwenden.
* Alkoholbeständigen Schaum oder ABC-Pulverlöscher verwenden.
* Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
* Bei Bränden Fluchtwege benutzen.

🡪 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  |  |
|  | * Nach Einatmen:Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
* Bei Augenkontakt: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen.
* Nach Hautkontakt:Gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
* Bei Verschlucken:Ärztlichen Rat einholen.
* Ersthelfer: siehe Aushang

**Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |  |  |
|  | * Ausgetretenes Material mit nicht brennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand) eingrenzen und eine Entsorgung gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (Abfallschlüssel: 15 01 10) durch zugelassenen Entsorger veranlassen!
 |  |